ГОСТ 27908-88
 
Группа Э50

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТЫКИ ЦИФРОВЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ
 ПЕРВИЧНОЙ СЕТИ ЕАСС
 
Номенклатура и основные параметры
 
Digital fibre-optics system joints of unified automated communication circuit (UACC)
 primary network transmission. Nomenclature and main parameters 

ОКП 66 6000 
Срок действия с 01.01.90
 до 01.01.95*
 ______________________________
 * Ограничение срока действия снято
 по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета
 по стандартизации, метрологии и сертификации
 (ИУС N 4, 1994 год). - Примечание "КОДЕКС".

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ  
 1. ИСПОЛНИТЕЛИ
 
С.С.Сохранский (руководитель темы); В.Н.Удовиченко, канд. техн. наук; Ю.А.Зингеренко, канд. техн. наук; В.А.Бирюков; Б.Б.Филиппова
 
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.11.88 N 3849
 
3. Срок проверки - 1994 г., 

периодичность проверки - 5 лет
 
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
 
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка
 	Номер пункта
 	
ГОСТ 22348-86
 	Приложение 	
ГОСТ 26599-85
 	Приложение 	
ГОСТ 26886-86
 	1.2; 2.2.3; 2.4.2

Настоящий стандарт распространяется на стыки цифровых волоконно-оптических систем передачи (ЦВОСП) местной, внутризоновой и магистральной первичных сетей единой автоматизированной сети связи (ЕАСС).
 
Пояснения терминов, применяемых в стандарте, приведены в справочном приложении.

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. ЦВОСП представляет собой комплекс технических средств, обеспечивающих образование цифрового волоконно-оптического линейного тракта, типовых цифровых трактов и цифровых каналов первичной сети ЕАСС.
 
1.2. На первичной сети ЕАСС образуются типовые цифровые групповые тракты и цифровые каналы передачи со стыками в соответствии с ГОСТ 26886.
 
1.3. Цифровые волоконно-оптические линейные тракты (ЦВОЛТ) являются комплексом технических средств ЦВОСП, обеспечивающим передачу цифровых групповых сигналов по оптическому кабелю со скоростью, соответствующей данной ЦВОСП.
 
ЦВОЛТ включают в свой состав оконечную и промежуточную аппаратуру, станционные и линейные оптические кабели, вводно-кабельные и кабельные соединительные устройства.
 
Первичный, вторичный, третичный и четверичный ЦВОЛТ соответствуют первичному, вторичному, третичному и четверичному цифровым групповым трактам.
 
ЦВОЛТ более высокого порядка соответствуют совокупности из 2 четверичных цифровых групповых трактов, где - натуральное число.

 2. НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТЫКОВ ЦВОЛТ 
2.1. Установлена следующая номенклатура стыков ЦВОЛТ:
 
основные цифровые стыки (ОЦС);
 
стыки технического обслуживания (СО);
 
унифицированные цифровые служебные стыки (УЦСС);
 
аппаратурно-кабельные оптические стыки (АКОС);
 
кабельные оптические стыки (КОС).
 
2.2. Основные цифровые стыки (ОЦС)
 
2.2.1. Первичному, вторичному, третичному и четверичному ЦВОЛТ соответствуют первичный, вторичный, третичный и четверичный ОЦС ЦВОЛТ.
 
ЦВОЛТ более высокого порядка соответствует совокупность из 2 четверичных ОЦС, где - натуральное число.

   
2.2.2. ОЦС обеспечивают следующие соединения основных электрических цифровых входов (выходов) аппаратуры ЦВОЛТ:
 
с типовой аппаратурой временного группообразования, а также с аппаратурой выделения цифровых потоков и каналов;
 
с типовой аппаратурой другого линейного тракта с соответствующей скоростью передачи группового сигнала при построении составных сетевых трактов или при резервировании;
 
с контрольно-измерительной аппаратурой.
 
2.2.3. Параметры первичного, вторичного, третичного и четверичного ОЦС должны удовлетворять требованиям соответственно к первичному, вторичному, третичному и четверичному сетевым стыкам, установленным в ГОСТ 26886.
 
2.3. Стыки технического обслуживания (СО)
 
2.3.1. Первичному, вторичному, третичному, четверичному и более высокого порядка ЦВОЛТ соответствуют СО, обеспечивающие соединение аппаратуры ЦВОЛТ с оборудованием сопряжения с автоматизированными системами технического обслуживания.
 
Параметры стыка определяются типом оборудования сопряжения.
 
2.4. Унифицированные цифровые служебные стыки (УЦСС)
 
2.4.1. В первичном, вторичном, третичном, четверичном и более высокого порядка ЦВОЛТ организуются единые УЦСС, обеспечивающие соединение аппаратуры ЦВОЛТ с низкоскоростной цифровой аппаратурой (служебной связи, передачи данных и др.).
 
2.4.2. Требования к техническим характеристикам УЦСС:
 
код стыка - СМ1, ОБС;
 
скорость передачи сигналов - 32, 48, 64 кбит/с;
 
ввод сигнала - асинхронный по отношению к сигналу в коде линии;
 
тактовая частота () - 32, 48, 64 кГц;
 
тактовый интервал () ;
 
полутактовый интервал () ;
 
номинальная форма импульса - прямоугольная;
 
измерительное нагрузочное сопротивление - (120±1) Ом;
 
выходное сопротивление - (120±24) Ом;
 
номинальное напряжение импульса стыкового сигнала на измерительном нагрузочном сопротивлении в paзмаxe - 3 В;
 
выброс от номинальной амплитуды импульса - не более 5%;
 
импульсы должны соответствовать шаблону для импульсов сетевого стыка основного цифрового капала, приведенному в ГОСТ 26886;
 
номинальное входное сопротивление подключаемой аппаратуры - 120 Ом;
 
стыковая цепь должна представлять симметричную пару проводов с затуханием на тактовой частоте не более 6 дБ;
 
волновое сопротивление па тактовой частоте от 110 до 150 Ом.

 2.5. Аппаратурно-кабельные оптические стыки (АКОС)
 
2.5.1. АКОС первичного, вторичного, третичного, четверичного и более высокого порядка обеспечивают соединение оптических полюсов (входов и выходов) аппаратуры ЦВОЛТ с оптической цепью регенерационного участка.
 
2.5.2. АКОС включают  в свой состав оптический полюс оптоэлектронного модуля или оптического согласующего устройства аппаратуры ЦВОЛТ, оптический полюс подключаемого компонента оптической цепи регенерационного участка, а также переходную часть соответствующего оптического соединителя.
 
2.5.3. АКОС подразделяют на:
 
многомодовые и одномодовые, в зависимости от типа используемого оптического волокна;
 
АКОС приема и АКОС передачи, в зависимости от того, обеспечивается соединение оптических полюсов приемного или передающего оптоэлектронных модулей;
 
разъемные и неразъемные, в зависимости от того, обеспечивается или не обеспечивается возможность многократного оптического соединения оптических полюсов аппаратуры ЦВОЛТ с оптическими полюсами компонентов оптической цепи регенерационного участка без применения специальных технологических операций.
 
2.5.4. Требования к техническим характеристикам многомодовых АКОС
 
2.5.4.1. Номинальная длина волны излучения () - 0,85 и 1,3 мкм.

  
2.5.4.2. Уровень средней мощности оптического сигнала, ширина спектра оптического излучения на оптическом выходе, уровень минимальной средней мощности оптического сигнала на оптическом входе аппаратуры ЦВОЛТ должны обеспечивать значение коэффициента ошибок в тракте не более 10 при подключении оптической цепи регенерационного участка, максимальное затухание () и минимальная общая ширина оптической полосы () которой удовлетворяют следующим требованиям:
 
для первичного ЦВОЛТ:
 
=10 мГц;
 
при =0,85 мкм, =51 дБ при использовании в аппаратуре полупроводникового лазера (Л);
 
при =1,3 мкм, =46 дБ (Л), =30 дБ при использовании в аппаратуре излучающего диода (Д);
 
для вторичного ЦВОЛТ:
 
=20 мГц; 

при = 0,85 мкм, =47 дБ (Л),
 
при =1,3 мкм, =41 дБ (Л);
 
для третичного ЦВОЛТ:
 
=50 мГц
 
при =0,85 мкм, =41 дБ (Л);
 
при =1,3 мкм, =35 дБ (Л), =22 дБ (Д) .
 
Указанные требования должны обеспечиваться аппаратурой ЦВОЛТ в установленном диапазоне изменения температур, при условии обеспечения запаса энергетического потенциала аппаратуры, расходуемого для компенсации деградации ее компонентов, 
 равного 3 дБ.
 2.5.4.3. Вносимые потери мощности оптического сигнала в неразъемном соединителе стыка - не более 0,3 дБ, в разъемном соединителе - не более 1 дБ.
 
2.5.5. Требования к техническим характеристикам одномодовых АКОС
 
2.5.5.1. Номинальная длина излучения - 1,3 и 1,55 мкм.
 
2.5.5.2. Уровень средней мощности оптического сигнала, ширина спектра оптического излучения на оптическом выходе, уровень минимальной средней мощности оптического сигнала на оптическом входе аппаратуры ЦВОЛТ должны обеспечивать значение коэффициента ошибок в тракте 10 при подключении оптической цепи регенерационного участка, минимальное затухание () и максимальная дисперсия () которой удовлетворяют следующим требованиям:
 
для ЦВОЛТ при =1,3 мкм: 

первичного: =46 дБ, не ограничивается; 

вторичного: =40 дБ, не ограничивается;
 
третичного: =36 дБ, не ограничивается;
 
четверичного: =28 дБ, =300 пс/нм.
 
Для первичного, вторичного, третичного, четверичного ЦВОЛТ при =1,55 мкм - не более указанных значений для =1,3 мкм; устанавливается в ТУ на аппаратуру линейных трактов конкретного типа.
 
Для ЦВОЛТ более высокого порядка и устанавливаются в зависимости от выбранной скорости передачи групповых сигналов.
 
Указанные требования должны обеспечиваться аппаратурой ЦВОЛТ в установленном диапазоне изменения температур, при условии обеспечения запаса энергетического потенциала аппаратуры, расходуемого для компенсации деградации ее компонентов, р 
авного 3 дБ.
 2.5.5.3. Вносимые потери мощности оптического сигнала в неразъемном соединителе стыка не более 0,1 дБ.
 
2.6. Кабельные оптические стыки (КОС)
 
2.6.1. КОС подразделяют на:
 
станционные кабельные оптические стыки (СКОС), обеспечивающие соединение одноволоконных станционных с многоволоконным линейным оптическим кабелем;
 
линейные кабельные оптические стыки (ЛКОС), обеспечивающие соединение строительных длин линейного кабеля, а также линейного кабеля с кабелем (волокнами) вводно-кабельного оптического устройства необслуживаемого регенерационного пункта.
 
2.6.2. Станционные кабельные оптические стыки (СКОС)
 
2.6.2.1. СКОС подразделяют на разъемные и неразъемные, в зависимости от того, обеспечивается или не обеспечивается возможность многократного соединения волокон без применения специальных технологических операций (сварки, склейки и др.).
 
2.6.2.2. Разъемные СКОС конструктивно выполняют в виде оптических соединителей с характеристиками по ТУ на конкретные образцы.
 
2.6.2.3. Неразъемные СКОС конструктивно выполняют в виде устройств соединения станционных и линейного оптических кабелей (УССЛК), обеспечивающих размещение, фиксацию и защиту неразъемных соединений (сварных, склеенных и др.), укладку технологического запаса соединяемых оптических волокон.
 
Вносимые потери в неразъемном соединителе:
 
для многомодовых волокон - не более 0,3 дБ;
 
для одномодовых волокон - не более 0,1 дБ.
 
2.6.3. Линейные кабельные оптические стыки (ЛКОС)
 
Линейные кабельные оптические стыки конструктивно выполняются в виде соединительных кабельных муфт линейного оптического кабеля или вводно-кабельных оптических устройств, обеспечивающих защиту и фиксацию сварных, склеенных и других неразъемных соединений оптических волокон, укладку их технологического запаса, герметизацию кабельных вводов, а также восстановление защитной оболочки линейного кабеля в месте стыка.
 
Вносимые потери в неразъемном соединителе:
 
для многомодовых волокон - не более 0,3 дБ;
 
для одномодовых волокон - не более 0,1 дБ.
 
Дополнительные потери, вносимые за счет компактной укладки волокон в муфте:
 
для многомодовых волокон - не более 0,03 дБ;
 
для одномодовых волокон - не более 0,01 дБ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 Справочное 

 ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТЕ  
 		
1. Оптический полюс аппаратуры ЦВОЛТ
 	- оптический полюс оптоэлектронного модуля или оптического coгласующего устройства аппаратуры ЦВОЛТ, являющийся оптическим входом (выходом) аппаратуры ЦВОЛТ
 	
2. Оптическое согласующее устройство аппаратуры ЦВОЛТ
 	- устройство, обеспечивающее оптическое согласование аппаратуры ЦВОЛТ в точке стыка с оптической цепью регенерационного участка, включающее в себя различные оптические функциональные устройства (соединители, фильтры, коллимирующие и фокусирующие элементы, пассивные ответвители, переключатели, корректоры)
 	
3. Оптическая цепь регенерационного участка
 	- цепь последовательно соединенных оптических волокон линейных и станционных кабелей, вводно-кабельного оптического устройства, а также оптических устройств, используемых для соединения (коммутации) станционных и линейного кабелей, обеспечивающая соединение выходного и входного оптических полюсов аппаратуры ЦВОЛТ противоположных станций системы передачи
 	
4. Станционный оптический кабель
 	- одноволоконный оптический кабель, соединяющий входной или выходной оптические полюса аппаратуры ЦВОЛТ с линейным кабелем или другими компонентами оптической цепи регенерационного участка
 	
5. Вводно-кабельное оптическое устройство
 	- устройство, содержащее соединительные оптические волокна (кабель), обеспечивающее их герметичный ввод в контейнер (цистерну) промежуточной станции системы передачи, укладку их избыточных длин, а также их соединение с оптическими волокнами линейного кабеля, фиксацию и защиту соответствующих оптических соединителей
 	
6. Соединительная кабельная муфта линейного оптического кабеля
 	- устройство, обеспечивающее укладку избыточных длин соединяемых методом сварки или склейки оптических волокон различных строительных длин линейного кабеля и самих неразъемных соединений, восстановление защитной оболочки кабеля и герметизацию кабельных вводов соединяемых строительных длин оптического кабеля 
	
7. Аппаратура выделения цифровых потоков и каналов
 	- аппаратура, обеспечивающая выделение из цифрового группового сигнала позиций, относящихся к строго определенному цифровому потоку предшествующей ступени иерархии, входящему в групповой сигнал, вписывание на освободившиеся позиции символов нового цифрового потока соответствующей ступени иерархии
 	
8. Основной электрический цифровой вход аппаратуры ЦВОЛТ
 	- вход аппаратуры ЦВОЛТ, на который поступает групповой цифровой сигнал в коде стыка, подлежащий передаче по линейному тракту
 	
9. Основной электрический цифровой выход аппаратуры ЦВОЛТ   	- выход аппаратуры ЦВОЛТ, с которого поступает групповой цифровой сигнал в коде стыка, переданный по линейному тракту 	

Примечание. Остальные термины, применяемые в стандарте, соответствуют ГОСТ 22348 и ГОСТ 26599.

Текст документа сверен по:
 официальное издание
 М.: Издательство стандартов, 1989